aclas ls6 perkon çevirme
teraziyi aç yazılar görününce ekranda C tuşuna bas 
FABRIKA TEST YAZISINI EKRANDA GÖRÜNCE SAĞ KISAYOL TUŞ TAKIMINDAN 32 NOLU TUŞA D HARFİNE DENK GELEN TUŞA BAS
AÇILAN EKRANDAN SAĞ TARAFTAKİ RAKAM TUŞLARINDAN 2 YE BAS EKRANDA MODE LH51 YAZISI GÖRÜNÜCEK 
TERAZİYİ KAPATIP AÇ 
DANA SONRA PERKON FİREBİRD PROGRAMINI KUR SONRA PERKON PROGRAMINI KUR PERKON ADMİNİ AÇ İMPORT AYARLARINI YAP 
ACLAS ETİKET DİZAYN PROGRAMININDA ETİKET DİZAYNI GÖNDER
